Радиостанция OPTIM-PILGRIM предназначена для осуществления двустороннего радиообмена в диапазоне частот 27 МГц (Гражданский диапазон, Си-Би,CB) с частотной или амплитудной модуляцией.
Радиостанция предназначена для эксплуатации, как в автомобиле, так и в качестве базовой радиостанции.
Поступила в продажу новая модификация радиостанции с напряжением питания от 12 до 24 В. Радиостанции отличаются от предыдущих поставок упаковкой и значком EAC на верхней крышке корпуса.
Отличительными особенностями радиостанции являются:
· Наличие автоматического спектрального и регулируемого порогового шумоподавителей, незаменимых, при эксплуатации в городе и на открытой местности.
· Клавиша быстрой смены частотных стандартов "Россия-Европа".
· Клавиша быстрого перехода в 15 канал сетки D в режиме АМ.
· Возможность блокировки клавиатуры.
· Режим сканирования.
· Защита от подключения к источнику обратной полярности.
· Обновленный дисплей станции.
Характеристики
Общие:
· Напряжение питания 12-24 В постоянного тока.
· Диапазон частот 27 МГц
· Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(AM).
· Габариты 140*150*41 мм.
Передатчик:
· Выходная мощность 4 Вт.
· Нестабильность частоты 0,005%.
· Частотный диапазон 300 Гц – 3 кГц.
· Коэффициент гармоник не более 8%.
Приёмник:
· Максимальная чувствительность ЧМ при Сигнал/Шум 10 дБ - 0,25 мкВ / АМ при Сигнал/Шум 10 дБ - 0,5 мкВ
· Частотный диапазон 300 Гц – 3 кГц (АМ,ЧМ)
· Избирательность по соседнему каналу 60 дБ.
· Максимальная мощность звуковой частоты 3 Вт.
· Потребляемый ток 0,4 А номинальный/ 1,3 А максимальный.
Комплект поставки:
· Радиостанция 1 шт.
· Тангента с кабелем и разъёмом 1шт.
· Кронштейн крепления радиостанции 1шт.
· Кронштейн крепления тангенты 1 шт.
· Набор крепёжных винтов 1 шт.
· Запасной предохранитель 1 шт.
· Инструкция по эксплуатации 1 шт.
· Упаковка
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